|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Topics (publicar) | Descripción | Ejemplo |
| puerta\_[n]/ID\_detectado/unmatch | Envía el ID detectado en caso de no coincidir. | *"{"ID”:"XX:XX:XX:XX”}”* |
| puerta\_[n]/ID\_detectado/match | Envía el ID detectado en caso de coincidir, despues de abrir la puerta. | *"{"ID”:"XX:XX:XX:XX”}”* |
| puerta\_[n]/puerta/estado | Al abrir o cerrar la puerta actualiza su estado. | *"{"estado\_puerta":"abierta"}"* |
| puerta\_[n]/IDs\_cache/update | Envía solicitud de la caché de IDs. Lo enviará cada vez que el µC se inicie. | *“true”* |
| puerta\_[n]/estado | Estado de conexión del dispositivo (se incluye el mensaje LWT). | *"{"online":true}"* |

Tabla 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Topics (subscribir) | Descripción | Ejemplo |
| puerta\_[n]/IDs\_cache | Se recive el caché. | *“{"idComun1":”88:109:194:73”,*  *"idComun2":”80:98:231:164”,*  *"idComun3":”XX:XX:XX:XX”,*  *"idComun4":” XX:XX:XX:XX”}”* |
| puerta\_[n]/puerta/abrir | Recive la señal para abrir la puerta de forma directa. | *“true”* |

Tabla 2